|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du test :  Test sur l’écran LCD | Numéro de test :  M6 | Révision :  1 |

1. **Description du test**

Tester la fonctionnalité de l’écran LCD de la télécommande. Ce test est en lien direct avec celui sur la communication DSP-PIC.

1. **Équipement de test requis**

Liste des équipements requis pour les tests

* Équipement 1 : PIC/télécommande
* Équipement 2 : ordinateur
* Équipement 3 :
* Équipement 4 :

1. **Éléments à tester, spécifications à obtenir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Éléments à tester** | **Entrées** | **Critère de validité du test** |
| Lorsqu’on appuie sur les touches de la télécommande, les caractères des touches appuyées s’affichent à l’écran | Appuyer sur les touches du clavier | Les caractères s’affichent sur l’écran |

1. **Procédure de test**
2. Brancher la télécommande au PC
3. Rouler le code de test
4. Valider sur l’écran
5. **Résultat des tests**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date du test** | **Révision du code utilisée** | **Résultats du test** | **Bug présent?**  **Oui/non** | **Paramètres fonctionnels / Paramètres à modifier** |
| **2017/04/17** | **1** | **Les caractères s’affichent sur l’écran** | **non** | **L’écran fonctionne** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Bugs et problèmes suite aux tests**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numéro du Bug** | **Description du Bug** | **Liens vers la traçabilité (GIT)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |